**2024年医疗设备采购第二次院内招标技术参数要求**

**附件：全自动免疫分析仪技术参数**

1、检测技术：采用化学发光或电化学发光或微粒子化学发光等自动化检测技术。

2、随机检测和批量检测任意选择

3、首个检测结果时间≤60分钟

▲4、单模块速度大于100T/小时

▲5、必须可开展以下项目：总IGE测定；食物过敏原：包括牛奶、鸡蛋、鱼、虾、蟹、小麦、花生、黄豆、牛肉人、羊肉等；室内过敏原：包括尘螨、毛发皮屑等；室外过敏原。可以单项检测，检测结果为定量值。

▲6、样本模块系统大于30个，可轨道进样，可随时添加

7、支持标准试管、原始采血管、微量样本杯

8、支持使用微量样本杯

9、样本类型为血清、血浆

10、大通量柜式

11、可实现多台联机,试剂位、速度翻倍

▲13、急诊优先插入检测

▲14、支持连续加载样本，有效促进的工作效率的提升

▲15、加样系统具备液面检测功能，可监测到加样针/加样吸头的空吸、堵塞情况，并具备防止/消除携带污染的能力。

16、支持自动预稀释和再稀释，智能连锁检测

▲17、可自动识别样本条码

18、配置工作站一套

▲19、网络连接：可实现与LIS双向数据传输功能，相关费用包含在投标报价内

20、试剂系统具备冷藏储存试剂功能。

21、配备专用电源一套

▲22、售后服务：整机质保期不少于4年，质保期外供应商需提供终身上门维修服务，上门维修服务只收取零配件费。